1. É o número 4095, equivalente a 111111111111
2. 170 sem sinal e -86 em sinal, complemento de 2

| BIN | OCT | DEC | HEX |
| --- | --- | --- | --- |
| 110000 | 60 | 48 | 30 |
| 10101100111100 | 44161 | 11068 | 2B3C |
| 10011001 | 231 | 153 | 99 |
| 100111110 | 476 | 318 | 13E |
| 1100011 | 143 | 99 | 63 |
| 10000000100001010 | 362562 | 65802 | F0FA |
| 11000011 | 303 | 195 | C3 |
| 110110110 | 666 | 438 | 1B6 |

* 1. 011001 + 01001110 = 01100111
  2. 0111000 + 100110 = 011110
  3. 01111 + 100011 = 110010